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ОКП 34 1110



ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ
МОДЕЛИ ОС  для аппарата контактной сварки VLE-28M Avtoprom


ПАСПОРТ
3411-001-88223587 ПС
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ООО «РММ» 194352, г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 17, литера А, помещение 1Н


ВНИМАНИЕ!
Подключение изделия может производиться только
квалифицированным персоналом, имеющим допуск на работу с электрическим оборудованием до 1000В.
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума и при поврежденных соединителях.
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа изделия без заземления. Заземление изделия осуществляется через клемму, расположенную на основании трансформатора.
	В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения между паспортом и поставленным трансформатором не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.


1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1 Трансформатор силовой однофазный, сухой, модели ОС, выполненный в соответствии с ТУ 3411-001-88223587-2015, типа ОС-70/0,7-У2, именуемый в дальнейшем «Трансформатор», предназначен для преобразования напряжения сети.
1.2 Технические данные трансформатора приведены в таблице 1.
Таблица 1.
	Параметр
	Значение

	Номинальная мощность трансформатора, кВА
	70

	Номинальная частота, Гц
	50

	Схема и группа соединения
	I/I-0

	Вид охлаждения
	Естественное
воздушное

	Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-87
	F

	Степень защиты
	IP00

	Климатическое исполнение
	У2

	Габаритные размеры, не более, мм
-высота
-ширина
-длина
	300
410
250

	Масса,кг
	45





1.3 Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Таблица 2.
	Параметр
	Значение

	Ток холостого хода, %
	

	Потери холостого хода, Вт
	

	Напряжение короткого замыкания, %
	

	Потери короткого замыкания, Вт
	

	Сопротивление изоляции обмоток 1.1-2.1, корпус, МОм
	

	Сопротивление изоляции обмоток 2.1-1.1, корпус, МОм
	

	Сопротивление обмотки 1.1-1.2 постоянному току, Ом
	

	Сопротивление обмотки 2.1-2.2 постоянному току, Ом
	

	Изоляция обмоток испытана приложенным напряжением частотой 50Гц в течении 1мин., кВ
	

	Изоляция обмоток испытана индуктированным в трансформаторе двойным номинальным напряжением частотой 400Гц в течении15 сек.

	Приемосдаточные испытания проведены при температуре обмоток, °С
	





1.4 Принципиальная схема трансформатора приведена на рисунке 1.
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Рисунок1-Принципиальная схема.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	2.1 Трансформатор
	1 шт.

	2.2 Паспорт
	1 экз.

	2.3 Руководство по эксплуатации
	1 экз.



3. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

3.1 Срок службы трансформатора – 30 лет.
3.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям технических условий.
3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с даты продажи.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

4.1 После истечения срока службы трансформатора при принятии решения о непригодности его к дальнейшей эксплуатации трансформатор подвергнуть утилизации.
4.2 Металлические составные части трансформатора (сталь электротехническую и конструкционную), цветные металлы, сдать в виде лома на предприятия по переработке цветных и черных металлов.
4.3 Электроизоляционные материалы отправить на полигон твердых бытовых отходов.
4.4 Содержание цветных металлов в трансформаторе указано в таблице 3.
Таблица 3.
	Наименование металла, сплава
	Количество цветных металлов, кг

	Медь и медные сплавы
Алюминий и алюминиевые сплавы
	12
14






5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

5.1 Трансформатор силовой однофазный ОС-70/0,7-У2 заводской номер_________ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3411-001-88223587-2015 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:____________________________________________

Отметка контролера ОТК:

М.П. __________________________________(________________)


«______»________________


Наименование и адрес торговой организации:____________

____________________________________________________
	
Дата продажи и печать торговой организации:____________
                                                                                     М.П.





Изготовитель: ООО  «РММ», 194352, г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 17, литера А, помещение 1Н
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